{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":214,"n_cols":5,"rows_kept":214,"merged":[[0,0,1,4]]}
["安徽师范大学化材学院实验仪器2016春季采购计划"]
[]
["名称","规格","数量","单位","备注"]
["3 mm 直 径 玻 碳 盘 电 极","CHI104  ",1,"支","上海辰华仪器有限公司"]
["75℃蒸馏弯头",null,20,"个","磨口"]
["Ag/AgCl 参 比 电 极","CHI111",2,"支","上海辰华仪器有限公司"]
["饱和甘汞电极","CHI150",2,"支","上海辰华仪器有限公司"]
["标准比色管","50 mL",50,"支"]
["标准比色管架50","50 mL",4,"个"]
["玻棒","细 L=20cm",100,"支"]
["玻璃棒","粗 L=30cm",100,"支"]
["玻璃棒","粗 L=200cm",100,"支"]
["玻璃棒","细的，长15cm左右,直径5mm",5,"支"]
["铂丝对极","CHI115",1,"支","上海辰华仪器有限公司"]
["铂丝电极（对电极或辅助电极）",null,1,"支"]
["不锈钢药匙","1*3",100,"套"]
["不锈钢药刮","L=30cm",50,"套"]
["层析柱",null,20,"个","磨口"]
["磁搅拌子","A100",200,"个"]
["磁子","A200",200,"个"]
["磁子","长度10cm",5,"个"]
["磁子","A300",150,"个"]
["磁子","C200",100,"个"]
["冲击板","长*宽*厚/80*10*2mm",400,"个"]
["刺型分馏柱","19#",40,"个"]
["导气弯管","19#",50,"个","磨口易坏"]
["滴定台",null,2,"套"]
["滴管","L=16cm",800,"根"]
["滴管","L=25cm",300,"根"]
["碘量瓶","200ml",40,"个"]
["碘量瓶","250mL",100,"个"]
["碘量瓶","50ml",50,"个"]
["三角漏斗","90mm",60,"个"]
["三角漏斗","75mm",100,"个"]
["三角漏斗","40mm",70,"个"]
["分水器",null,30,"个","磨口易坏"]
["浮标式氧气吸入器","YH.YX11D",2,"个","上海医疗器械股份有限公司"]
["盖玻片","20×20mm",6,"盒(10小盒）"]
["干燥管",null,20,"个","磨口"]
["核磁样品管",null,50,"个"]
["恒压滴液漏斗","60ml",20,"个","磨口"]
["蝴蝶夹",null,10,"个"]
["缓冲球（旋转蒸发仪用）",null,6,"个","磨口"]
["火柴","小",50,"盒"]
["进样针","1μL",5,"只","尖头，用于气相色谱"]
["进样针","25μL",2,"只","平头，用于液相色谱"]
["酒精灯","125mL","10个","个"]
["酒精灯","250mL",5,"个"]
["酒精温度计","200℃",50,"个"]
["空气冷凝管",null,20,"个","磨口"]
["空心塞","19#/90",40,"个","磨口"]
["冷凝管夹",null,100,"个"]
["梨形烧瓶","19#/25ml",70,"个"]
["离心管","10ml",100,"只","高速离心试管（塑料）"]
["量筒","25mL",50,"个"]
["量筒","10mL",400,"个"]
["漏斗架",null,5,"个"]
["试管刷","中号",100,"个"]
["烧瓶刷","中号",200,"个"]
["球形冷凝管","19#/20cm",20,"个","磨口"]
["球型冷凝管","19#/300mm",40,"个"]
["容 量 瓶","25ml",60,"个"]
["软质玻璃管","直径8mm，厚度<1mm",100,"kg"]
["乳胶滴头"," ",30,"包"]
["三口烧瓶","19#150ml",10,"只"]
["三口烧瓶","19#250ml",10,"只"]
["三口烧瓶","19#500ml",5,"只"]
["三口烧瓶","250ml/19口",20,"只"]
["三口烧瓶","19#100 ml",20,"个","磨口"]
["三氧化二铝坩埚","3mm×4mm",200,"个"]
["烧   杯","50ml",400,"个"]
["烧   杯","100ml",400,"个"]
["烧   杯","25ml",50,"个"]
["烧瓶夹",null,60,"个"]
["试管","20*200mm",200,"支","塑料连盖圆底"]
["试管","15*150mm",800,"支"]
["试管","10×100mm",100,"个"]
["试管架","聚四氟乙烯",20,"个"]
["试剂瓶","2500mL",5,"个"]
["试剂瓶","5000mL",5,"个"]
["四氟搅拌杆","19口",10,"根"]
["酸式滴定管","50mL",80,"个"]
["铁架台",null,30,"个"]
["酒精温度计","100度",50,"个"]
["温度计套管","19口",120,"只"]
["洗 耳 球","小",60,"个"]
["细铜丝",null,20,"m"]
["橡皮管","直径12-8",30,"米"]
["液相色谱柱","Shim-Pack:VP-ODS",2,"根","柱尺寸：150L*4.6;序列号：5092137"]
["移液可读吸管","5mL",50,"支"]
["移液可读吸管","10mL",50,"支"]
["移液可读吸管","25mL",50,"支"]
["移液可读吸管","50mL",20,"支"]
["移液器头","1ml",1,"袋"]
["硬质玻璃管","直径8mm，厚度<1mm",null,"10kg"]
["圆底烧瓶","50mL19#",40,"个"]
["圆底烧瓶（19#/100ml）",null,30,"个","磨口"]
["圆底烧瓶（19#/250ml）",null,3,"个","磨口"]
["圆底烧瓶（19#/25ml）",null,30,"个","磨口"]
["圆底烧瓶（19#/50ml）",null,30,"个","磨口"]
["真空管","直径15-7",20,"米"]
["真空尾接管","19#",60,"个"]
["真空橡皮管","6×12mm",15,"kg"]
["蒸馏头","19#",60,"个","磨口"]
["直型冷凝管","19#/200cm",60,"个"]
["注射器","5 mL",100,"支"]
["锥形瓶","250mL",200,"个"]
["锥形瓶","150mL",20,"个"]
["手持式电动搅拌机",null,2,"把","功率1.6-2.5KW;6-10挡调速;杆长0.8-1.0m;至少配含S型等三种常用强制搅拌杆;有过载保护装置"]
["水泥混凝土回弹仪（强度无损检测）",null,2,"把","全不锈钢设计;指针长度20±0.2mm;指针摩擦力0.65±0.15N;弹击杆端部球面半径25±1.0mm;弹击拉簧刚度785.0±40.0N/m;弹击锤脱钩位置100刻线处;弹击锤冲击长度75±0.3;弹击锤起跳位置0刻线处;钢砧率定值80±2"]
["水热合成反应釜",null,9,"个","内部容积150ml，釜体304优质不锈钢，采用圆形榫槽密封,手动螺旋坚固，密封性好.有PPL内杯材料，手动螺旋坚固，最高使用温度达230℃."]
["台秤","200/0.1g",5,"台"]
["磁力加热套","河南爱博，twcl_t250",10,"台","250ml"]
["显示器","台",10,"台","17寸"]
["手持式搅拌棒","乐泰HB-103SBS",10,"个","电动"]
["热电偶","k型/头长200mm/线长2米",3,"个","高温"]
["探针式温度计","可测4-500℃/20cm长",3,"个"]
["磁力搅拌器","79-1型",10,"台"]
["电热套","不带调压,100ML",30,"个","河南巩义仪器设备有限公司"]
["调压器","调压范围0-250V",10,"台"]
["pH计","上海雷磁精密酸度计pHs-3C",1,"台","上海精密科学仪器有限公司"]
["水式循环真空泵",null,3,"台","SHB-Ⅲ 河南省予华仪器有限公司"]
["800离心机","4000r/min 20ml*6支",5,"台"]
["PH酸度计",null,5,"台","PH3C 杭州东星仪器设备厂"]
["电子天平","最大称量200g\n分辨率0.01g",4,"台"]
["电子天平","FA1104B   110g/0.01g ",2,"台"]
["电子台秤","500g/0.1g",12,"台"]
["台秤","500g",5,"台"]
["台秤","100g",4,"个"]
[]
["烧杯","25mL","5个","个","杜金艳"]
["磁子","枣核型1Cm","5个","个","杜金艳"]
["磁子","枣核型2Cm","5个","个","杜金艳"]
["温度计管套","19#","5个","个","杜金艳"]
["防护眼镜",null,"5个","个","杜金艳"]
["空心塞","19#","15个","个","杜金艳"]
["三口烧瓶","150Ml/19#@","5个","个","杜金艳"]
["三口烧瓶","250Ml/19#@","5个","个","杜金艳"]
["荧光比色皿（石英比色皿）","四通","4个","个","杜金艳"]
["容量瓶","10mL","10个","个","杜金艳"]
["容量瓶","50mL","10个","个","杜金艳"]
["容量瓶","100mL","10个","个","杜金艳"]
["玻璃棒","L*200",null,"个","杜金艳"]
["量筒","10ml","2个","个","杜金艳"]
["量筒","50ml","2个","个","杜金艳"]
["量筒","100ml","2个","个","杜金艳"]
["冷凝管夹",null,"5个","个","杜金艳"]
["试管架","聚四氟乙烯类","5个","个","杜金艳"]
["蛇形冷凝管","支","2个","个","杜金艳"]
["烧杯","250mL","5个","个","杜金艳"]
["烧杯","100mL","5个","个","杜金艳"]
["烧杯","100mL","20个","个","唐业仓"]
["量筒","50ml","4个","个","唐业仓"]
["量筒","10ml","4个","个","唐业仓"]
["恒压滴液漏斗","125/19#",2,"个","杜俊"]
["普通漏斗","7.5cm",5,"个","杜俊"]
["分液漏斗","125ml",3,"个","杜俊"]
["烧杯","100ml",10,"个","杜俊"]
["锥形瓶","100ml",6,"个","杜俊"]
["圆底烧瓶","100ml",6,"个","杜俊"]
["烧杯","1000ml",2,"个","杜俊"]
["胶头滴管",null,10,"根","杜俊"]
["量筒","25ml",4,"个","方臻"]
["量筒","10 ml",4,"个","方臻"]
["量筒","50 ml",6,"个","方臻"]
["烧杯","1000ml",4,"个","方臻"]
["烧杯","500ml",6,"个","方臻"]
["烧杯","100ml",20,"个","方臻"]
["玻璃棒","L=300mm",4,"个","方臻"]
["培养皿","120mm",8,"个","方臻"]
["弹簧夹",null,2,"个","王海燕"]
["冷凝管夹",null,2,"个","王海燕"]
["不锈钢镊子","12.5cm",2,"个","王海燕"]
["烧杯刷","150m",2,"个","王海燕"]
["洗瓶","塑料500ml",2,"个","王海燕"]
["试管刷","中",2,"个","王海燕"]
["圆底烧瓶刷","250mm/19#",2,"个","王海燕"]
["烧杯刷","刷100ml烧杯",2,"个","王海燕"]
["烧杯","50 mL",50,"个","王正华"]
["烧杯","100 mL",50,"个","王正华"]
["烧杯","250 mL",10,"个","王正华"]
["表面皿","直径9 cm",10,"个","王正华"]
["玻璃离心管","10 mL",50,"个","王正华"]
["锥形瓶","50 ml",10,"个","谢美华"]
["锥形瓶","100 ml",10,"个","谢美华"]
["试管","15*150",200,"支","谢美华"]
["烧杯","100 ml",20,"个","谢美华"]
["烧杯","5000 ml",1,"个","谢美华"]
["分液漏斗","60 ml",15,"个","谢美华"]
["三角漏洞","直径50 mm",30,"个","谢美华"]
["抽滤瓶","500ml",1,"个","谢美华"]
["砂芯抽滤漏斗（19#）","100ml",5,"个","谢美华"]
["两口尾接管","19#",1,"个","谢美华"]
["蒸馏头","19#",1,"个","谢美华"]
["烧杯","50 ml",10,"个","谢美华"]
["烧杯","500mL",20,"个","商永嘉"]
["烧杯","50mL",20,"个","商永嘉"]
["试管夹",null,10,"个","商永嘉"]
["温度计","200C",10,"个","商永嘉"]
["玻璃棒","L*200",10,"个","商永嘉"]
["试管","15*150",400,"个","商永嘉"]
["铁圈","中号",5,"个","商永嘉"]
["不锈钢药匙","1*3",10,"套","商永嘉"]
["不锈钢药刮","30cm",10,"个","商永嘉"]
["不锈钢镊子","12.5cm",10,"个","商永嘉"]
["磁子","枣核型1Cm",50,"个","商永嘉"]
["磁子","枣核型2Cm",50,"个","商永嘉"]
["烧杯","50mL",10,"个","张明翠"]
["烧杯","100mL",10,"个","张明翠"]
["烧杯","400mL",6,"个","张明翠"]
["烧杯","500mL",6,"个","张明翠"]
["量筒","100mL",4,"个","张明翠"]
["玻璃棒","6*200mm",4,"根","张明翠"]
["玻璃棒","1*200mm",4,"根","张明翠"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}